**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς**

Στην Τεχνική προσφορά απαιτείται η συμπλήρωση και υποβολή από τους υποψήφιους οικονομικούς φορείς του πίνακα συμμόρφωσης των ειδών της/των Ομάδας/ων για την/τις οποία/ες συμμετέχουν.

Ακολουθεί Υπόδειγμα του Πίνακα Συμμόρφωσης:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 10/2023** | | | |  |
|  | **ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ** | | | |  |
|  | **Α/Α** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ** | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ (ΝΑΙ/ΌΧΙ)** | **ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ** |
| **ΟΜΑΔΑ 1 : ΤΡΙΠΟΛΗ**  ΟΜΑΔΑ 1:ΤΡΙΠΟΛΗ | 1 | **Πάγκος εργασίας τύπου βακελίτη HPL 90x200x90, πάχους 4 cm με μεταλλικά πόδια Φ80** | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | **Σκαμπό εργασίας τροχήλατα και περιστρεφόμενα, ρυθμιζόμενου υψους, με πλάτη τύπου PU χρώματος μπορντώ ή μπλε σκούρο** | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | **Ερμάριο έγχρωμης μελαμίνης με πόρτες και κλειδαριά, με ράφια πάχους 25 χιλιοστών, διαστάσων h: 240x80x40 & h:90X80X40** | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | **Ερμάριο έγχρωμης μελαμίνης με πόρτες και κλειδαριά, με ράφια πάχους 25 χιλιοστών, διαστάσων h: 240x90x65** | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | **Ιματιοθήκες (LOCKERS) έγχρωμης μελαμίνης με πόρτες και κλειδαριά διαστάσων h: 227x30x45** | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | **Καρέκλες συνεργασίας/αναμονής υψηλής αντοχής με χρώμιο σκελετό και επένδυση καθίσματος και πλάτης με ύφασμα σε μαύρο ή μπλε σκούρο χρώμα** | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | **Καρέκλες με ένα μπράτσο και αναλόγιο, με έδρα και πλάτη pvc σε χρώμα μαύρο ή μπλε σκούρο και σκελετό και 4 πόδια χρωμίου** | ΝΑΙ |  |  |
| **ΟΜΑΔΑ 2: ΠΑΤΡΑ** | 8 | **Πολυθρόνα τροχήλατη με προσκέφαλο, μηχανισμό συγχρονισμένης ανάκλησης έδρας και πλάτης. Ρύθμιση υποστήριξης μέσης και μπράτσα: καθ' ύψος βάθος και κλίση. Βάση αλουμινίου. Πλάτη και προσκέφαλο με επένδυση με δίκτυ. Έδρα με επένδυση με ύφασμα ή δερματίνη** | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | **Πολυθρόνα τροχήλατη, μηχανισμό συγχρονισμένης ανάκλησης έδρας και πλάτης. Ρύθμιση υποστήριξης μέσης και μπράτσα: καθ' ύψος. Βάση πολυπροπυλενίου. Πλάτη με δίκτυ. Έδρα με επένδυση με ύφασμα ή δερματίνη** | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | **Βιβλιοθήκη διαστάσεων 210εκ.Υ Χ 90εκ.Π Χ 40εκ.Β Με ανοιγόμενες πόρτες στο κάτω μέρος με κλειδαριά και τζάμια με πλαίσιο αλουμινίου στο επάνω μέρος.** | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | **Καρέκλες συνεργασίας/αναμονής υψηλής αντοχής με χρώμιο σκελετό και επένδυση καθίσματος και πλάτης με ύφασμα σε μαύρο ή μπλε σκούρο χρώμα** | ΝΑΙ |  |  |