**ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ**

**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 4 ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΝΤΟΥΛΑΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A\A** | **ΚΩΔΙΚΟΣ** | **Περιγραφή**  | **ΤΜΧ** | **Απαίτηση** | **Απάντηση** | **Παραπομπή** |
|  |  | **Γενικά** |  |  |  |  |
| **ΝΤΟΥΛ-1** |  | Τύπος: Ντουλάπα | 4 | ΝΑΙ |  |  |
| **ΝΤΟΥΛ-2** |  | Inverter  | Ν/Α | ΝΑΙ |  |  |
| **ΝΤΟΥΛ-3** |  | Ενεργειακή ΚλάσηΨύξης A | Ν/Α | NAI |  |  |
| **ΝΤΟΥΛ-4** |  | Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης A | Ν/Α | ΝΑΙ |  |  |
| **ΝΤΟΥΛ-ΑΠΟΔ-1** |  | Ισχύς Ψύξης κατ’ ελάχιστο 26000 BTU | Ν/Α | ΝΑΙ |  |  |
| **ΝΤΟΥΛ-ΑΠΟΔ-2** |  | Ισχύς Θέρμανσης κατ’ ελάχιστο 28000 BTU | Ν/Α | ΝΑΙ |  |  |
| **ΝΤΟΥΛ-ΑΠΟΔ-3** |  | SEER/EER Ψύξης 3,21 W/W | Ν/Α | ΝΑΙ |  |  |
| **ΝΤΟΥΛ-ΑΠΟΔ-4** |  | SCOP/COP Θέρμανσης 3,61 W/W | Ν/Α | ΝΑΙ |  |  |
| **ΝΤΟΥΛ- ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ** |  | Ο προμηθευτής υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέτει στο Πανεπιστήμιο ανταλλακτικά του προσφερόμενου είδους για δέκα (10) τουλάχιστον έτη από την παράδοση αυτού. | Ν/Α | ΝΑΙ |  |  |
| **ΝΤΟΥΛ- ΕΓΚΑΤΑΣ-1** |  | Η προμήθεια συμπεριλαμβάνει και την πλήρη τοποθέτηση, σύνδεση, μόνωση σωληνώσεων και ηλεκτροδότηση των μονάδων και παράδοση της σε πλήρη λειτουργία, μαζί με κάθε υλικό ή μικροϋλικό που απαιτείται για το σκοπό αυτό πλέον αυτών που ζητούνται. | Ν/Α | ΝΑΙ |  |  |
| **ΝΤΟΥΛ- ΕΓΚΑΤΑΣ-2** |  | Η διάταξη και όδευση των σωληνώσεων θα γίνει με τρόπο τεχνικά αποδεκτό, ενώ της οι εξωτερικές οδεύσεις σωληνώσεων εκτός από την μόνωση της θα οδευούν και με έλασμα αλουμινίου πάχους 1mm διατομής «Π» κατάλληλου μεγέθους. Η μόνωση των σωληνώσεων ψυκτικού υγρού σε όλο το μήκος της θα γίνει με χρήση ελαστικών σωλήνων τύπου Armaflex και τελική επένδυση με αυτοκόλλητη ταινία του ιδίου τύπου. | Ν/Α | ΝΑΙ |  |  |
| **ΝΤΟΥΛ – ΥΛΙΚΑ-1** |  | ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ 5x4 (μέτρα) | 100 | ΝΑΙ |  |  |
| **ΝΤΟΥΛ – ΥΛΙΚΑ-2** |  | ΑΣΦΑΛΕΙΑ Κ ΙΙΙΙ 20Α ΑΒΒ  | 4 | NAI |  |  |
| **ΝΤΟΥΛ – ΥΛΙΚΑ-3** |  | ΚΑΝΑΛΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 25x25 (μέτρα)  | 12 | NAI |  |  |
| **ΝΤΟΥΛ – ΥΛΙΚΑ-4** |  | ΚΑΝΑΛΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 60x30 (μέτρα)  | 2 | NAI |  |  |
| **ΝΤΟΥΛ – ΥΛΙΚΑ-5** |  | ΔΕΜΑΤΙΚΟ 2.5x200mm ΛΕΥΚΟ SKT200-80-100 | 200 | NAI |  |  |
| **ΝΤΟΥΛ – ΥΛΙΚΑ-6** |  | ΡΑΓΑ ΑΛΟΥΝΙΜΙΟΥ 1mm/7.5mm 1mPHX-120PNX | 1 | NAI |  |  |
| **ΓΕΝΙΚΑ-1** |  | Οι προμηθευτές πρέπει, με ποινή αποκλεισμού της, να καταθέσουν μαζί με την τεχνική προσφορά τα αντίστοιχα πιστοποιητικά ISO του κατασκευαστή, καθώς και τα πλήρη τεκμηριωμένα πιστοποιητικά σήμανσης CE (οδηγία 93/42/ΕΟΚ) από τα οποία να προκύπτει ότι ικανοποιούνται οι αντίστοιχες απαιτήσεις των σχετικών οδηγιών της Ε.Ε. Τα αντίστοιχα πιστοποιητικά συμμόρφωσης πρέπει να κατατεθούν στο φάκελο της προσφοράς | Ν/Α | ΝΑΙ |  |  |
| **ΓΕΝΙΚΑ-2** |  | Εγγύηση για όλα τα ανταλλακτικά για 2 χρόνια από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής  | Ν/Α | ΝΑΙ |  |  |
| **ΓΕΝΙΚΑ-3** |  | Παράδοση: 30 ημέρες από την ημερομηνία ανάθεσης | Ν/Α | ΝΑΙ |  |  |
| **ΓΕΝΙΚΑ-4** |  | Χρόνος υλοποίησης:60 ημέρες από την ημερομηνία ανάθεσης | Ν/Α | ΝΑΙ |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ |